Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **„Aparat pentru măsurarea durității (PA52)”**

Proiect: ROSE - Subproiect ”Șansă la Educație la Știința și Ingineria Materialelor (SESIM)”,

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași (UTI), Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor (SIM)

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_\_\_\_\_ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

 Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

*(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):*

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| „Aparat pentru măsurarea durității (PA52)”, pachet format din: | *Marca / modelul produsului* |
| Durimetru analogic Rockwell cu control automat al sarcinii și setare manuală a înălțimii, cu forță de testare până la 150 kg și metodă de măsurare a durității în scale HRA, HRB, HRC, HRD, HRF și HRG.Specificații tehnice- Scală duritate: HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG- Forță de testare preliminară: 98 N (10 kg)- Forță de testare: 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg)- Display: Analogic- Controlul sarcinii: Automat- Setarea înălțimii: Manuală- Rezoluție minimă (minimum): 0,5 HR- Înălțime maximă a obiectului măsurat (minimum): 170 mm- Adâncime maximă a obiectului măsurat (minimum): 128 mmPachetul standard trebuie să conțină (minimum):- Durimetru automat analogic Rockwell - Nicovală plată - Nicovală tip V- Penetrator diamantat - Penetrator cu bilă din oțel ø1,5875 mm- Nivelă- Etalon de testare: HRA 80~88, HRB 85~95, HRC 20~30, HRC 35~55, HRC 60~70- Husă de protecție | *Descriere generală* |
|  | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
|  | *Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat* |
|  |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)